<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="66.03" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="66.03" x2="-17.78" y2="66.03" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-17.78" y1="66.03" x2="-17.78" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Spieletmr/Funkuhr</text>
<text>www.smallhill.de</text>
<text>10.2020</text>
</plain>
<libraries>
<library name="maxim">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-alps">
<packages>
<package name="ALPS_EC12E_SW">
<description>ALPS rotary encoder&lt;br&gt;
EC12E series with push-on switch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<packages>
<package name="F09V">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E2,5-6E">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C050-035X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 3.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="RTRIM64W">
<description>&lt;b&gt;Trimm resistor&lt;/b&gt; Spectrol&lt;p&gt;
Cermet MIL-R-22097</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch">
<packages>
<package name="M9040P">
<description>&lt;b&gt;TOGGLE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Marquardt</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="micro-renesas-skl">
<packages>
<package name="DIL32">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="display-lcd-skl">
<packages>
<package name="DG14032_PKG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="buzzer">
<packages>
<package name="F/CM12P">
<description>&lt;b&gt;BUZZER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SW1" library="switch-alps" package="ALPS_EC12E_SW" value="EC12E_SW"/>
<element name="IC6" library="maxim" package="DIL16" value="MAX232"/>
<element name="X1" library="con-subd" package="F09V" value=""/>
<element name="C1" library="rcl" package="E2,5-6E" value="1u"/>
<element name="C2" library="rcl" package="E2,5-6E" value="1u"/>
<element name="C3" library="rcl" package="E2,5-6E" value="1u"/>
<element name="C4" library="rcl" package="E2,5-6E" value="1u"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7" value="33k"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/7" value="33k"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/7" value="33k"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0204/7" value="10k"/>
<element name="IC7" library="linear" package="TO220V" value="AMSR-7805-NZ"/>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="Reset"/>
<element name="S2" library="switch" package="M9040P" value="Mode"/>
<element name="C5" library="rcl" package="E2,5-6E" value="10u"/>
<element name="C6" library="rcl" package="E2,5-6E" value="10u"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="IC1" library="micro-renesas-skl" package="DIL32" value="EVBR8C13">
<attribute name="EVBR8C13" value="R5F21134FP"/>
</element>
<element name="DISP1" library="display-lcd-skl" package="DG14032_PKG" value=""/>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-035X075" value="100n"/>
<element name="R5" library="rcl" package="RTRIM64W" value="1k"/>
<element name="SG1" library="buzzer" package="F/CM12P" value="F/CM12P"/>
<element name="T1" library="transistor" package="TO92" value="BC337"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X05" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="T2" library="transistor" package="TO92" value="BC337"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="T3" library="transistor" package="TO92" value="BC337"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0204/7" value="6k8"/>
<element name="R13" library="rcl" package="0204/7" value="6k8"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC6" pad="16"/>
<contactref element="IC7" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="DISP1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="SG1" pad="+"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC6" pad="15"/>
<contactref element="SW1" pad="C"/>
<contactref element="SW1" pad="E"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="IC7" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="IC6" pad="10"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="DISP1" pad="10"/>
<contactref element="DISP1" pad="9"/>
<contactref element="DISP1" pad="8"/>
<contactref element="DISP1" pad="7"/>
<contactref element="DISP1" pad="1"/>
<contactref element="DISP1" pad="18"/>
<contactref element="DISP1" pad="15"/>
<contactref element="R5" pad="3"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IVCC">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="CNVSS">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="IC6" pad="14"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="IC6" pad="13"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TXD1">
<contactref element="IC6" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="RXD1">
<contactref element="IC6" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TR1">
<contactref element="SW1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="TR2">
<contactref element="SW1" pad="B"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="TR3">
<contactref element="SW1" pad="D"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="DISP1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="DISP1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="DISP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="DISP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="DISP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="DISP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="DISP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BUZ">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="SG1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="DISP1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="+4X1.5V_BATT">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="DISP1" pad="19"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DCF77_DATA">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DCF77_PON">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="DISP1" pad="20"/>
<contactref element="T3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BACKLIGHT">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BATTMESS">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
